重庆城市职业学院

《奋斗者之歌》大型综合文艺演出舞台 项目询价邀请函

**报价须知：**

1.请各报价单位将此报价单填好后加盖单位公章，并将单位营业执照复印件加盖公章后一并装于密封袋中（密封袋须在封口处加盖单位公章）。

2.各投标人请于2021年3月29日上午10:00前手持或邮寄交于重庆城市职业学院基建后勤处213室，否则视为放弃。

3.本项目成交原则为相同质量、服务要求下最低价中标。

4.本项目采购人具体要求见附件。

5.本次报价最高限价为 13.00 万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **报价（元）** | **备注** |
| 1 | 《奋斗者之歌》大型综合文艺演出舞台 | 小写： |  |
| 大写： |

注：若最终报价金额小写与大写不一致，以大写为准。

报价单位： （公章）

联 系 人：

联系方式：

采购单位： 重庆城市职业学院

邮寄地址：重庆市永川区兴龙大道1099号

收 件 人： 代老师

联系方式： 023-49578491

年 月 日

附件：

**采购需求**

**一、项目技术及商务需求**

1、ZMS 醉美声 大型线阵音响24+12+12 意思是舞台两侧一边吊挂12只线阵音响，一边6只双十八低音炮， 舞台上面12只返听音响；

2、话筒统一用舒尔 UR4D+BATA 58 系列 只数为12只；

3、调音台用A&H SD700048路调音台 必须佩戴带接口箱；

4、调音师必须具有中国录音师协会 国家新闻出版广电总局 声频颁发的 高级音响师 任职资格证书；

5、光束灯必须是一个批次同一型号的的大歌品牌330W以上的光束灯；

6、面光采用明道1500Ⅱ以上的切割灯以及600W3600K远距离调焦面光；

7、调光台为韵鹏 MA2 4个屏幕调光台，不能用2屏幕或3屏幕的，且固件系统非PC系统。

**二、设备需求清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 舞台架子类 | 舞台1 | 0.4\*1.2\*12 | 平方 | 20.16 |  |
| 舞台2 | 0.4\*2.4\*15.6 | 平方 | 25.92 |  |
| 舞台3 | 0.8\*12\*21.6 | 平方 | 14.4 |  |
| 左右台梯 | 1.2\*0.8 | 个 | 12 |  |
| 主体TRUSS架 | 23\*15\*8.5 | M | 142 |  |
| 音响吊挂TRUSS架 | 8.5\*4\*2 | M | 29 |  |
| 架子专用电动葫芦 | 380V专业升降电动葫芦 | 台 | 8 |  |
| 操作区网架 | 2\*6\*4 | 立方 | 48 |  |
| 地毯 | 红色加厚拉绒地毯 | 平方 | 500 |  |
| 音响类 | 线阵音响 | 专业ZS声扬线阵VCL212 24+12 | 套 | 1 |  |
| 返送音响 | ZMS M-15 | 只 | 12 |  |
| 手持话筒 | SHUER UR4D+ BATA58 | 只 | 8 |  |
| 无线耳麦 | 舒尔 sm35 | 只 | 12 |  |
| 数字调音台 | 艾伦SD7000系列 | 台 | 1 |  |
| 音响线材 | 专用线材 | 批 | 1 |  |
| 独立电源系统 | 配套 | 批 | 1 |  |
| 音响电动葫芦 | 配套 | 个 | 2 |  |
| 音响防雨 | 配套 | 套 | 2 |  |
| 专用功放 | 配套 | 批 | 1 |  |
| 苹果电脑 | 配套两台 | 台 | 2 |  |
| RME专用声卡 | 配套 | 台 | 1 |  |
| 灯光类 | 440光束 | 升龙S440光束 | 台 | 82 |  |
| LED帕灯 | LED24\*10W防水帕灯 | 台 | 120 |  |
| 调焦面光 | LED800W 调焦 | 台 | 20 |  |
| 成像灯 | 750W欧司朗 魔龙成像 | 台 | 20 |  |
| 四眼观众灯 | 欧码专用四眼观众 | 台 | 8 |  |
| COB灯 | 中置COB灯 | 台 | 40 |  |
| 切割灯 | 明道1500ER | 台 | 6 |  |
| 3屏MA2调光台 | 正品MA2 固件调光系统 | 台 | 1 |  |
| 追光灯 | 欧码专业4000追光灯 | 台 | 2 |  |
| 双雾机 | 1500W换用舞台双雾机 | 台 | 6 |  |
| 防水高亮屏幕 | P2.5高清防水屏幕 | 6\*12 | 平方 | 72 |  |
| 屏幕保护王嘉 | 12\*4\*6 | 立方 | 288 |  |
| 苹果电脑 | 配套 | 台 | 4 |  |
| 屏幕网线线材 | 配套 主输+备份 | 批 | 1 |  |
| 屏幕专用电缆 | 配套 | 批 | 1 |  |
| 屏幕专用配电系统 | 配套 | 批 | 1 |  |
| 光纤 | 配套主输+备份 | 套 | 2 |  |
| 处理器 | MT600 | 台 | 6 | 信号双备份 |
| 诺瓦 | N6控制器 | 台 | 1 |  |
| 防水高亮屏幕 | 副屏幕1 | 2\*5.5 | 平方 | 22 |  |
| 副屏幕2 | 2\*5.5 | 平方 | 22 |  |
| 副屏幕保护架 | 2\*5\*2\*2 | 立方 | 40 |  |
| 屏幕网线线材 | 配套 主输+备份 | 批 | 1 |  |
| 屏幕专用电缆 | 配套 | 批 | 1 |  |
| 屏幕专用配电系统 | 配套 | 批 | 1 |  |
| 光纤 | 配套主输+备份 | 套 | 2 |  |
| 处理器 | MT600 | 台 | 6 | 信号双备份 |
| 诺瓦 | N6控制器 | 台 | 1 |  |